様式第３号その３（第３条関係）

|  |
| --- |
| 屋外広告物安全点検報告書（地上広告物）年　　月　　日　（報告先）茨木市長〒　　　　 　　　　　　　　　　　報告者　住所　　　　　　　　　　　　　（広告物の所有者等）氏名　　 　　　　　　　　　　　　　　法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名　電話番号　　　　　　　　　　　　大阪府屋外広告物条例第16条の２の点検の結果は、次のとおりです。１　広告物等の概要　(1) 表示（設置）場所　(2) 設置年月日　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　(3) 前回許可年月日及び許可番号　　　　　年　　月　　日　　　茨木市指令　　第　　　号２　点検結果 |
|  | 点検日 | 　　　　年　　月　　日 |  |
| 注）・点検日は、許可の申請前３か月以内とする。・形状により「野立て看板」と判断される広告物の点検は、「串刺式」「盤上式」「ポール袖式」に係る点検項目を除く全ての点検項目について実施すること。・形状により「ポール看板」等と判断される広告物の点検は、「アンカー」「本体接合部」に係る点検項目を除く全ての点検項目について実施すること。 |
|  | 区分（点検箇所） | 点検項目 | 異常の有無 | 特記事項 |  |
|  | 基礎部分・根巻き | ひび、盛り上がり変形 | 有　・　無 |  |  |
|  | 支柱 | 錆び、腐食、劣化、変形、傾き、内部の水の溜り | 有　・　無 |  |  |
|  | アンカー | 錆び、腐食、劣化、ぐらつき | 有　・　無 |  |  |
|  | 本体接合部 | 錆び、腐食、劣化、変形ボルト・ナット等の緩み・錆び・腐食・劣化・欠落 | 有　・　無 |  |  |
|  |  |
|  | 串刺式 | ポール首回り | 錆び、腐食、劣化、変形 | 有　・　無 |  |  |
|  | 貫通ボルト | 緩み、錆び、腐食、劣化、欠落 | 有　・　無 |  |  |
|  | 水処理装置 | 水抜き穴・コーキングの劣化 | 有　・　無 |  |  |
|  | 盤上式 | 剛性の状況 | 外圧による変形・ねじれ・傾き | 有　・　無 |  |  |
|  | 接合部ボルト | 緩み、錆び、腐食、劣化、欠落 | 有　・　無 |  |  |
|  | 水処理装置 | 水抜き穴・コーキングの劣化 | 有　・　無 |  |  |
|  | ポール袖式 | ブラケット | 錆び、腐食、劣化、変形 | 有　・　無 |  |  |
|  | ブラケットカバー | ビスの緩み・欠落、水抜き穴・コーキングの劣化 | 有　・　無 |  |  |
|  | 内部鉄骨 | 錆び、腐食、劣化、変形、接合部の緩み・欠落 | 有　・　無 |  |  |
|  |  |
|  | フレーム | 板金の錆び・腐食・劣化・変形、ビスの緩み・錆び・腐食・劣化・欠落 | 有　・　無 |  |  |
|  |  |
|  | 排水機能、通気の状況 | 有　・　無 |  |  |
|  | フレーム枠（押さえ） | 錆び、腐食、劣化、変形、ビスの緩み、錆び、腐食・劣化・欠落 | 有　・　無 |  |  |
|  | 表示面板 | 錆び、腐食、劣化、変形、破損 | 有　・　無 |  |  |
|  | 仕上げフィルム、塗装の劣化 | 有　・　無 |  |  |
|  | 電材 | 機具の耐用年数の著しい超過、コードの劣化・断線、分電盤・タイマー等の動作状況 | 有　・　無 |  |  |
|  | 電材突出し部材 | 取付け部の錆び・ぐらつき・変形、ビスの緩み | 有　・　無 |  |  |
|  | 附属部材 | 鳥よけ具の破損・変形、その他附属品の劣化等 | 有　・　無 |  |  |
|  | 上記の点検結果は、事実に相違ありません。管理者　住所氏名　　　　　　　　　　　　　　　　点検者　住所点検者　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　（資格名称　　　　　　　　　　　） |  |