様式第３号その３（第３条関係）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋外広告物安全点検報告書（地上広告物）  年　　月　　日  　（報告先）茨木市長  〒  報告者　住所  （広告物の所有者等）  氏名  法人その他の団体にあっては、  所在地、名称及び代表者の氏名  電話番号  大阪府屋外広告物条例第16条の２の点検の結果は、次のとおりです。  １　広告物等の概要  　(1) 表示（設置）場所  　(2) 設置年月日　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日  　(3) 前回許可年月日及び許可番号　　　　　年　　月　　日　　　茨木市指令　　第　　　号  ２　点検結果 | | | | | | | | |
|  | 点検日 | | 年　　月　　日 | |  | | | |
| 注）・点検日は、許可の申請前３か月以内とする。  ・形状により「野立て看板」と判断される広告物の点検は、「串刺式」「盤上式」「ポール袖式」に係る点検項目を除く全ての点検項目について実施すること。  ・形状により「ポール看板」等と判断される広告物の点検は、「アンカー」「本体接合部」に係る点検項目を除く全ての点検項目について実施すること。 | | | | | | | | |
|  | 区分（点検箇所） | | | 点検項目 | | 異常の有無 | 特記事項 |  |
|  | 基礎部分・根巻き | | | ひび、盛り上がり変形 | | 有　・　無 |  |  |
|  | 支柱 | | | 錆び、腐食、劣化、変形、傾き、内部の水の溜り | | 有　・　無 |  |  |
|  | アンカー | | | 錆び、腐食、劣化、ぐらつき | | 有　・　無 |  |  |
|  | 本体接合部 | | | 錆び、腐食、劣化、変形  ボルト・ナット等の緩み・錆び・腐食・劣化・欠落 | | 有　・　無 |  |  |
|  |  |
|  | 串刺式 | ポール首回り | | 錆び、腐食、劣化、変形 | | 有　・　無 |  |  |
|  | 貫通ボルト | | 緩み、錆び、腐食、劣化、欠落 | | 有　・　無 |  |  |
|  | 水処理装置 | | 水抜き穴・コーキングの劣化 | | 有　・　無 |  |  |
|  | 盤上式 | 剛性の状況 | | 外圧による変形・ねじれ・傾き | | 有　・　無 |  |  |
|  | 接合部ボルト | | 緩み、錆び、腐食、劣化、欠落 | | 有　・　無 |  |  |
|  | 水処理装置 | | 水抜き穴・コーキングの劣化 | | 有　・　無 |  |  |
|  | ポール袖式 | ブラケット | | 錆び、腐食、劣化、変形 | | 有　・　無 |  |  |
|  | ブラケットカバー | | ビスの緩み・欠落、水抜き穴・コーキングの劣化 | | 有　・　無 |  |  |
|  | 内部鉄骨 | | | 錆び、腐食、劣化、変形、接合部の緩み・欠落 | | 有　・　無 |  |  |
|  |  |
|  | フレーム | | | 板金の錆び・腐食・劣化・変形、ビスの緩み・錆び・腐食・劣化・欠落 | | 有　・　無 |  |  |
|  |  |
|  | 排水機能、通気の状況 | | 有　・　無 |  |  |
|  | フレーム枠  （押さえ） | | | 錆び、腐食、劣化、変形、ビスの緩み、錆び、腐食・劣化・欠落 | | 有　・　無 |  |  |
|  | 表示面板 | | | 錆び、腐食、劣化、変形、破損 | | 有　・　無 |  |  |
|  | 仕上げフィルム、塗装の劣化 | | 有　・　無 |  |  |
|  | 電材 | | | 機具の耐用年数の著しい超過、コードの劣化・断線、  分電盤・タイマー等の動作状況 | | 有　・　無 |  |  |
|  | 電材突出し部材 | | | 取付け部の錆び・ぐらつき・変形、ビスの緩み | | 有　・　無 |  |  |
|  | 附属部材 | | | 鳥よけ具の破損・変形、その他附属品の劣化等 | | 有　・　無 |  |  |
|  | 上記の点検結果は、事実に相違ありません。  管理者　住所  氏名  点検者　住所  点検者　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　（資格名称　　　　　　　　　　　） | | | | | | |  |